{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单参数明细"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单参数明细","index":0,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,4],[0,10,1,10],[0,0,1,1],[0,2,1,9],[7,1,7,7],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[2,0,2,2],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[3,6,3,7],[4,0,4,1],[4,6,4,7],[2,5,3,5]]}
[null,null,"医疗智慧平板",{"$nulls":7},"报价单位：人民币（元）"]
[]
["预估尺寸",null,null,"65寸"]
["长(mm)",null,1484.5,"长(mm)",{"$f":"C4","v":1484.5}]
["高(mm)",null,916.1,"高(mm)",{"$f":"C5","v":916.1}]
["序号","设备名称","型号规格","技术参数",null,"品牌"," 数量","单位","单价","总价","要求"]
[1,"医疗智慧平板","IHB2-65PU","1.\t整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块及连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种使用环境。\n2.\t▲液晶屏显示尺寸≥65英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）\n3.\t采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。\n4.\t▲屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜0.5mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）\n5.\t▲屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）\n6.\t▲最大屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1200:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度可视角垂直≥60°。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）\n7.\t为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。\n8.\t整机须内置非独立外扩展的摄像头，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于1080P的视频画面，须支持自动白平衡调节、自动曝光调节、PTZ调节，TV畸变＜2%。\n9.\t整机内置≥6个非独立外扩展的麦克风，可用于音频进行采集，拾音角度≥180°，拾音距离≥8米。\n10.\t▲须采用国产化的主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖厂家鲜章）\n11.\t整机内置无线网卡须提供AP、Station工作模式，且支持AP&Station两种工作模式同时工作，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20米。\n12.\t设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100-20KHz。\n13.\t内置安卓系统， ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级；安卓主页面提供≥6个应用程序，并可以根据使用需求随意替换。\n14.\t嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除。\n15.\t▲嵌入式Android操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便实时保存书写内容。\n16.\t▲须支持在无外接OPS电脑状态下，整机内置安卓应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于100个第三方应用。为保证应用市场及提供第三方应用的兼容性，所提供的应用市场须与硬件设备为同一品牌。\n17.\t须支持在无外接OPS电脑状态下，无需打开APP即可实现欢迎屏功能，须提供不少于3个内置模板，也可以通过本地存储或U盘自定义模板背景图。",null,"华为",8,"套"]
[3,"合计"]